From 3911b89554951ad8d5017856d537075cb3b36734 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: galmes
Date: Mon, 5 Apr 2004 07:09:14 +0000
Subject: Global : correction d'erreurs. ovcam : Des images ont été modifiées,
 mais je ne comprend pas pourquoi...

---
 2004/n/fpga/doc/dcd/gpio/gpio.tex | 12 +++++-------
 1 file changed, 5 insertions(+), 7 deletions(-)

(limited to '2004/n/fpga/doc/dcd/gpio/gpio.tex')

diff --git a/2004/n/fpga/doc/dcd/gpio/gpio.tex b/2004/n/fpga/doc/dcd/gpio/gpio.tex
index 8f8ede8..1c1d750 100644
--- a/2004/n/fpga/doc/dcd/gpio/gpio.tex
+++ b/2004/n/fpga/doc/dcd/gpio/gpio.tex
@@ -1,14 +1,12 @@
 \subsection{Cahier des charges}
 
-% LE co
-
 Voici les contraintes du bloc d'entr�es / sorties :
 
 \begin{itemize}
 \item{Bloc de 8 entr�es / sorties}
 \item{Chaque fil est configurable soit en entr�e, soit en sortie}
-\item{Chaque fil est configurable pour g�n�rer ou non, une interruption lors
-d'un changement d'�tat}
+\item{Chaque fil est configurable pour g�n�rer une interruption sur front
+montant et / ou front descendant}
 \item{Un signal de RAZ}
 \end{itemize}
 
@@ -26,11 +24,11 @@ En effet, l'ann
 avons d�velopp� un certain nombre de cartes. A partir de blocs d'entr�es /
 sorties, on peut donc r�utiliser les modules pr�c�dements d�velopp�s.
 
-On pourra voir la figure \ref{entity_gpio} page
-\pageref{entity_gpio} pour avoir une vue globale du module.
+On pourra voir la figure \ref{entity_gpio} page \pageref{entity_gpio} pour
+avoir une vue globale du module.
 
 \begin{figure}[htbp]
-\caption{Entity du bloc de gestion des interruptions}
+\caption{Entity du bloc d'entr�es / sorties}
 \begin{center}
 \scalebox{0.6}{
 \includegraphics {./gpio/images/entity.pdf}
-- 
cgit v1.2.3

