From 70e377954fbe8ea6ab5aa643506f2edd07f8b493 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: galmes
Date: Tue, 20 Apr 2004 18:32:39 +0000
Subject: interrupt & gpio : Fini de mettre en forme. Erreurs corrigées pour
 une partie.

---
 2004/n/fpga/doc/dcd/gpio/gpio.tex | 46 +++++++++++++++++----------------------
 1 file changed, 20 insertions(+), 26 deletions(-)

(limited to '2004/n/fpga/doc/dcd/gpio/gpio.tex')

diff --git a/2004/n/fpga/doc/dcd/gpio/gpio.tex b/2004/n/fpga/doc/dcd/gpio/gpio.tex
index a4a78e1..160e469 100644
--- a/2004/n/fpga/doc/dcd/gpio/gpio.tex
+++ b/2004/n/fpga/doc/dcd/gpio/gpio.tex
@@ -39,7 +39,7 @@ avoir une vue globale du module.
 \end{figure}
 
 Du point de vue comportemental son fonctionnement est le suivant. Au d�but, le
-PC configure le bloc apr�s avoir envoy� un signal de remise � z�ro. Il
+PC configure le bloc apr�s avoir envoy� un signal de remise-�-z�ro. Il
 commence par configurer les diff�rentes pins du bloc soit en entr�es, soit en
 sorties. Ensuite le PC configure quelles pins pourront g�n�rer une
 interruption. Ces interruptions peuvent �tre d�clench�es soit sur front
@@ -92,23 +92,24 @@ Pour r
 \subsection{Exemple d'utilisation du module}
 
 Voici un exemple pour illustrer les discours pr�c�dents. On pourra se reporter
-au chronogramme figure \ref{gpio_behav_sim1} page \pageref{gpio_behav_sim1} Ce
-chronogramme repr�sente la simulation comportementale du bloc d'entr�es
+aux chronogrammes figure \ref{gpio_behav_sim1} page \pageref{gpio_behav_sim1}
+et figure \ref{gpio_behav_sim2} page \pageref{gpio_behav_sim2}. Ces
+chronogrammes repr�sentent la simulation comportementale du bloc d'entr�es /
 sorties.
 
+\begin{figure}[htbp]
+\begin{center}
+\includegraphics[height=\textheight]{./gpio/sim/gpio_behav_sim1.pdf}
+\end{center}
+\label{gpio_behav_sim1}
+\end{figure}
 
-%% TODO : Se d�brouiller pour inclure les DEUX images
-
-% Commande sympas : convert -rotate -90 fichier.tiff fichier.pdf
-%% \begin{figure}[htbp]
-%% \begin{center}
-%\includegraphics[height=\textheight,angle=90]{./gpio/sim/gpio_behav_sim_test.pdf}
-%% \includegraphics[height=0.8\textheight,angle=90]{./gpio/sim/gpio_behav_sim_dim.pdf}
-%\includegraphics[width=0.7\textwidth,angle=90]{./gpio/sim/gpio_behav_sim1.pdf}
-%% \end{center}
-%% \label{gpio_behav_sim1}
-%% \end{figure}
-
+\begin{figure}[htbp]
+\begin{center}
+\includegraphics[height=\textheight]{./gpio/sim/gpio_behav_sim2.pdf}
+\end{center}
+\label{gpio_behav_sim1}
+\end{figure}
 
 Dans cet exemple, nous allons configurer puis utiliser le bloc d'entr�es /
 sorties. La premi�re action � effectuer est une remise-�-z�ro du bloc � l'aide
@@ -364,14 +365,7 @@ caract
 
 \subsection{Simulation du bloc et test sur carte}
 
-Voici les r�sultats de la simulation RTL de notre bloc d'entr�es / sorties.
-
-%% TODO : Se d�brouiller pour inclure l'images
-
-On pourra v�rifier que celle-ci est bien conforme aux r�sultats escompt�s en
-se reportant � la simulation comportementale.
-
-Apr�s cette synth�se, nous avons programm� une carte de test pour v�rifier
-qu'il n'y ai pas d'anomalie et nous avons pu constater que tout se d�roule
-comme pr�vu !
-
+Pour ce qui en est de la simulation, celle-ci se d�roule correctement. Nous ne
+mettrons pas les chronogrammes pour all�ger ce rapport d�j� volumineux. Apr�s
+cette synth�se, nous avons programm� une carte de test pour v�rifier qu'il n'y
+ai pas d'anomalie et nous avons pu constater que tout se d�roule comme pr�vu !
-- 
cgit v1.2.3

