From 70e377954fbe8ea6ab5aa643506f2edd07f8b493 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: galmes
Date: Tue, 20 Apr 2004 18:32:39 +0000
Subject: interrupt & gpio : Fini de mettre en forme. Erreurs corrigées pour
 une partie.

---
 2004/n/fpga/doc/dcd/interrupt/interrupt.tex | 5 ++---
 1 file changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-)

(limited to '2004/n/fpga/doc/dcd/interrupt/interrupt.tex')

diff --git a/2004/n/fpga/doc/dcd/interrupt/interrupt.tex b/2004/n/fpga/doc/dcd/interrupt/interrupt.tex
index a4adce7..7d4ff08 100644
--- a/2004/n/fpga/doc/dcd/interrupt/interrupt.tex
+++ b/2004/n/fpga/doc/dcd/interrupt/interrupt.tex
@@ -124,7 +124,6 @@ de donn
 Le code correspondant au bloc d�crit pr�c�dement se trouve en
 annexe~\ref{sec:tristate} page~\pageref{sec:tristate}.
 
-% TODO : relecture � partir de ici !
 \subsubsection{Le gestionnaire d'interruptions : interrupt}
 
 Ce bloc est celui dont le comportement aura �t� d�crit pr�c�dement dans les
@@ -145,7 +144,7 @@ annexe~\ref{sec:interrupt} page~\pageref{sec:interrupt}.
 
 \subsection{R�sultats de synth�se logique}
 
-Ci dessous sont pr�sent�es un r�sum� des informations fournies suite � la
+Ci-dessous est pr�sent� un r�sum� des informations fournies suite � la
 synth�se logique du module.
 
 \lstinputlisting{./interrupt/res_interrupt.syr}
@@ -171,6 +170,6 @@ pourra v
 \end{figure}
 
 Apr�s cette synth�se, nous avons programm� une carte de test pour v�rifier
-qu'il n'y ai pas d'anomalie et nous avons pu constater que tout se d�roulait
+qu'il n'y ai pas d'anomalies et nous avons pu constater que tout se d�roulait
 comme pr�vu ! Pour cela, nous avons utilis� les leds et switchs inclus sur la
 carte de test.
-- 
cgit v1.2.3

