From 1ba67cfe35a4d92b797b2e4841477b9291b7a89c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: prot
Date: Fri, 19 Mar 2004 15:29:16 +0000
Subject: .

---
 2004/n/fpga/doc/dcd/portserie/portserie.tex | 10 +++++++++-
 1 file changed, 9 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to '2004/n/fpga/doc/dcd/portserie/portserie.tex')

diff --git a/2004/n/fpga/doc/dcd/portserie/portserie.tex b/2004/n/fpga/doc/dcd/portserie/portserie.tex
index 8593864..a50f5eb 100644
--- a/2004/n/fpga/doc/dcd/portserie/portserie.tex
+++ b/2004/n/fpga/doc/dcd/portserie/portserie.tex
@@ -99,7 +99,8 @@ nom & x & x & x & x & Empty & Full/Int & FLI1 & FLI0
 
 \begin{description}
 \item [FL1/FL0] : Fifo Level 1/0. Ces bits donnent le niveau de remplissage de
-la fifo.\\
+la fifo.
+\begin{center}
 	\begin{tabular}{|c|c|c|}
 	\hline
 	FL1/FL0	& Tx de remplissage
@@ -113,6 +114,7 @@ la fifo.\\
 	11	& 75\% < Tx
 	\\ \hline
 	\end{tabular}
+\end{center}
 \item  [Full/Int] : indique que la pile est pleine, ce qui déclenche une
 interruption
 \item [Empty] : indique que la pile ET le transmetteur sont vides, que la
@@ -134,6 +136,7 @@ nom & x & x & x & On/Off & Purge & IntEn & BdR1 & BdR0
 \begin{description}
 \item [BdR1/BdR0] : BaudRate1/0. Ces bits paramètrent la vitesse de
 transmission. \\
+\begin{center}
 	\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
 	\hline
 	BdR1/BdR0	& Vitessse
@@ -149,6 +152,7 @@ transmission. \\
 	11		& 115200
 	\\ \hline
 	\end{tabular}
+\end{center}
 \item [Int/En] : active ou non l'interruption de fifo pleine
 \item [Purge] : vide la fifo de toutes ses données
 \item [On/Off] : active ou non la transmission
@@ -277,6 +281,7 @@ nom & x & x & x & x & DR & FFull &  FL1 & FL0 \\
 \begin{description}
 \item [FL1/FL0] : Fifo Level 1/0. Ces bits donnent le niveau de remplissage de
 la fifo. \\
+\begin{center}
     \begin{tabular}{|c|c|c|}
 	\hline
     FL1/FL0	& Tx de remplissage
@@ -290,6 +295,7 @@ la fifo. \\
     11	& 75\% < Tx
     \\ \hline
     \end{tabular}
+\end{center}
 \item  [FFull] : indique que la pile est pleine. Chaque front montant de ce
 bit déclenche l'interruption FifoFullInt
 \item [DR] : DataReady. Indique que la fifo n'est plus vide, et donc qu'une
@@ -312,6 +318,7 @@ nom & x & x & x & On/Off & DRIE & FFIE  & BdR1 & BdR0
 \begin{description}
 \item [BdR1/BdR0] : BaudRate1/0. Ces bits paramètrent la vitesse de
 transmission. \\
+\begin{center}
     \begin{tabular}{|c|c|c|}
 	\hline
     BdR1/BdR0	& Vitessse
@@ -325,6 +332,7 @@ transmission. \\
     11		& 115200
     \\ \hline
     \end{tabular}
+\end{center}
 \item  [FFIF] : FifoFull-Int-Enable. Active ou non l'interruption FifoFull
 (actif à 1) 
 \item [DRIE] : DataReady-Int-Enable. Active ou non l'interruption
-- 
cgit v1.2.3

