From 967cc51d8b376f4f08e25a5ee4f68f9420405ce5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: galmes
Date: Mon, 5 Apr 2004 06:51:27 +0000
Subject: port série : Correction d'une erreur.

---
 2004/n/fpga/doc/dcd/portserie/portserie.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to '2004/n/fpga/doc/dcd/portserie/portserie.tex')

diff --git a/2004/n/fpga/doc/dcd/portserie/portserie.tex b/2004/n/fpga/doc/dcd/portserie/portserie.tex
index 72c7936..453219f 100644
--- a/2004/n/fpga/doc/dcd/portserie/portserie.tex
+++ b/2004/n/fpga/doc/dcd/portserie/portserie.tex
@@ -360,7 +360,7 @@ de la fifo pour la vider.
 
 
 
-\subsubsection{Interfa�age vhdl}
+\subsubsection{Interfacage vhdl}
 
 Voici le code vhdl de l'entit� rxserie :
 \begin{verbatim}
-- 
cgit v1.2.3

