From ce69add866824d47969feeab1ed053c290ab6198 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: prot
Date: Sun, 25 Apr 2004 01:57:30 +0000
Subject: .

---
 2004/n/fpga/doc/dcd/portserie/portserie.tex | 20 ++++++++++++++++++--
 1 file changed, 18 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to '2004/n/fpga/doc/dcd/portserie/portserie.tex')

diff --git a/2004/n/fpga/doc/dcd/portserie/portserie.tex b/2004/n/fpga/doc/dcd/portserie/portserie.tex
index 77e5e9a..5fd1610 100644
--- a/2004/n/fpga/doc/dcd/portserie/portserie.tex
+++ b/2004/n/fpga/doc/dcd/portserie/portserie.tex
@@ -416,14 +416,30 @@ On voit les signaux de contr
 
 Le premier waveform concerne l'émetteur. Il montre la succession des signaux à
 envoyer et des écritures de bus à affectuer pour envoyer une donnée par le
-transmetteur.
+transmetteur. (Cf "pilotage du port série" page \pageref{pilot})
 Ici, tout d'abord, on écrit dans le registre de configuration (adresse 258)
 pour paramétrer l'ensemble, puis on le lit, pour vérifier la donnée. Ensuite,
 on écrit 3 octets à l'adresse 260 (entrée de la fifo).
 
+\begin{figure}[htbp]
+\begin{center}
+\includegraphics[height=\textheight]{./image/txrx1.png}
+\end{center}
+\label{pilot}
+\end{figure}
+
 
 Le second waveform concerne le bouclage de l'émetteur sur le récepteur. Il est
-donc pris sur une plus grande période de temps.
+donc pris sur une plus grande période de temps. (Cf "Test du port série" page
+\pageref{testportserie}) 
+
+\begin{figure}[htbp]
+\begin{center}
+\includegraphics[height=\textheight]{./image/txrx2.png}
+\end{center}
+\label{testportserie}
+\end{figure}
+
 
 
 \subsection{Conclusion}
-- 
cgit v1.2.3

