From fdd6216054017f4aded7501d4a6e725710438a35 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: prot
Date: Mon, 11 Oct 2004 23:15:47 +0000
Subject: Patch du "trou décodisa" - enlevé l'inclusion du fichier decodisa.tex
 - rajouté quelques lignes d'explications succintes

---
 2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex | 13 ++++++++++++-
 1 file changed, 12 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to '2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex')

diff --git a/2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex b/2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex
index deaaf57..9c87941 100644
--- a/2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex
+++ b/2004/n/fpga/doc/dcd/rapport.tex
@@ -157,7 +157,18 @@ IRQ.
 
 % Les diff�rents modules de la carte
 \section{Le d�codage du bus ISA} 
-\input{./decodisa/decodisa.tex}
+%\input{./decodisa/decodisa.tex}
+Suite � un probl�me sur l'archivage cvs, cette partie a malencontreusement
+disparu.
+
+Sachez juste que le module 'decodisa' permet de d�coder l'adresse ISA. Pour
+cela, il d�code les 16 MSB du bus d'adresse et les compare � l'adresse que
+l'on a attribu�e au FPGA. Si cette adresse est bonne alors il d�code les 8 LSB
+qui correspondent � l'adressage des registres internes.
+
+Il effectur aussi la conversion des signaux de controle de bus ISA (AEN,IOR,IOW)
+vers des signaux de controle de bus internes (clk, rw).
+
 \pagebreak
 
 \section{La gestion des interruptions}
-- 
cgit v1.2.3

