\subsection{La carte}

\subsubsection{L'objectif}
L'objectif d'un tel projet est de pouvoir le tester dans les vrais
conditions d'utilisation. Pour ce faire, aucune carte d'évaluation n'est
vraiment pratique : trop grosse, doté de fonctionnalité inexploitable,
grands nombres IOBs dédiés à des fonctions spécifique.

Bref à toute application sa carte applicative. La notre aura pour
restriction :
\begin{itemize}
\item pouvoir ce connecter sur le port ISA d'un PC104
\item connecter les differents signaux du bus ISA pour être le plus
facilement ré-exploitable par la suite.
\item un grand nombre de connecteur pour repondre à une multitude de
besoin existant ou à venir.
\item Respecter les normes du PC104. 
\item Réaliser cette carte avec un budget limité.
\item Utiliser les ressources disponible du PC104.
\end{itemize}

Ainsi nous pensons gagner en fiabilité : toutes l'électronique est
concentré sur un "support de silicium". Nous allons gagner en place, en
fiabilité (moins de fils entre les divers carte) et nous aurons valorisé
les connaissances apprises durant sept année à l'EFREI.

\subsection{Ressources du PC104 déjà utilisé}
/proc/ioports:
\begin{tabular}{|*{2}{c|}l r}
\hline
0000-001f & dma1 \\
0020-003f & pic1 \\
0040-005f & timer \\
0060-006f & keyboard \\
0080-008f & dma page reg \\
00a0-00bf & pic2 \\
00c0-00df & dma2 \\
00f0-00ff & fpu \\
02f8-02ff & serial(set) \\
03c0-03df & vga+ \\
03f8-03ff & serial(set) \\
0cf8-0cff & PCI conf1 \\
f800-f80f & Cyrix Corporation 5530 IDE [Kahlua] \\
fc00-fcff & Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ \\
fc00-fcff & 8139too \\
\hline
\end{tabular}

IRQ: /proc/interupts
CPU0
0:      23175          XT-PIC  timer
1:        379          XT-PIC  keyboard
2:          0          XT-PIC  cascade
9:      16432          XT-PIC  usb-ohci, eth0
NMI:          0
LOC:          0
ERR:          0
MIS:          0

/proc/iomem

00000000-000953ff : System RAM
0009fc00-0009ffff : reserved
000a0000-000bffff : Video RAM area
000c0000-000c7fff : Video ROM
000f0000-000fffff : System ROM
00100000-03e7ffff : System RAM
00100000-0026350f : Kernel code
00263510-002f075f : Kernel data
40011000-4001107f : Cyrix Corporation 5530 Audio [Kahlua]
40012000-400120ff : Cyrix Corporation 5530 SMI [Kahlua]
40800000-40ffffff : Cyrix Corporation 5530 Video [Kahlua]
80000000-800000ff : Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+
80000000-800000ff : 8139too
80001000-80001fff : Compaq Computer Corporation ZFMicro Chipset USB
80001000-80001fff : usb-ohci

